用户环境

一、硬件环境

单片机程序运行在Windows7、Windows10操作系统中，并在Keil uVision4软件下编程。通过STC\_ISP.exe软件将编写好的程序烧写进硬件单片机里。Keil uVision4在安装时，按照提示一步的进行，并将注册机上的license填写到Keil uVision4里面的环境配置即可。硬件连接线可按提示连接。单片机接USB 5v/2a电源。

1. 操作指令

按D键存储手机号，提示显示存储成功后再按\*键，提示会显示’’user input’’,这时输入管理员密码“123456”，这树电控锁打开，投入包裹，再关上电控锁，会显示“close successfully”,这时显示屏会显示“message send successfully”,代表验证码已经发送到目标手机（之前已存储的手机号），这时，拿包裹的时候直接输接收到的验证吗（开锁密码），拿到包裹后，关上电控门。

D 储存号码

\* 管理员模式/确认键

A 用户取快递键

B 存号码功能键

# 取快递密码确认键